; /*
if 0
*/
//;system i/o ports,0f140h to 0f143h
#define SYSPA        0xf140     //system control input port a
#define SYSPB        0xf141     //system control output port b
#define SYSPC        0xf142     //system control input port c
#define SYSCTRL      0xf143     //ststem control port
#define RESEPP       0xf180     //reset EP control port
#define EMIO0        0xf1C0     //PIOCS1,0 destination port
#define EMIO1        0xf1C1     //Paddr1,0 destination port

;
#if 0
endif
;
;system i/o ports,0f140h-0f143h,0f1c0h-0f1c1h
SYSPA   equ     0f140h     ;system control input port a
SYSPB   equ     0f141h     ;system control output port b
SYSPC   equ     0f142h     ;system control input port c
SYSCTRL equ     0f143h     ;ststem control port
RESEPP  equ     0f180h     ;reset EP control port
EMIO0   equ     0F1C0h     ;PIOCS1,0 destination port
EMIO1   equ     0F1C1h     ;Paddr1,0 destination port

if 0
#endif
; /*
endif
; */
