NMCS2H      segment public 'NMCS2H'
;
;********************************************************************************
;*      -------- epm port definition --------                                   *
;*              blPs   : d0000h ---->  epm ED(0:7) port selector   
;*              bhPs   : d0002h ---->  epm ED(8:15) port selector   
;*              ealPs  : d0004h ---->  epm EA(0:7) port selector   
;*              loadPs0: d0006h ---->  epm low load counter port selector   
;*              loadPs1: d0008h ---->  epm high load counter port selector   
;*              esPs   : d000ah ---->  epm ES(0:7) port selector   
;*              ioPS0  : d000ch ---->  epm IO port0 port selector   
;*              ioPS1  : d000eh ---->  epm IO port1 port selector   
;********************************************************************************
;--------------------------------------------------------------
; epm  control port
;--------------------------------------------------------------
        org     0f000h
pmAdr   db      1  dup (?)     ;temp buffer for configure xlinx
        org     0000h
blPs    db      1  dup (?)     ;epm ED(0:7) port selector   
        db      1  dup (?)
bhPs    db      1  dup (?)     ;epm ED(8:15) port selector   
        db      1  dup (?)
ealPs   db      1  dup (?)     ;epm EA(0:7) port selector   
        db      1  dup (?)
loadPs0 db      1  dup (?)     ;epm low load counter port selector   
        db      1  dup (?)
loadPs1 db      1  dup (?)     ;epm high load counter port selector   
        db      1  dup (?)
esPs    db      1  dup (?)     ;epm ES(0:7) port selector   
        db      1  dup (?)
ioPS0   db      1  dup (?)     ;epm IO port0 port selector   
        db      1  dup (?)
ioPS1   db      1  dup (?)     ;epm IO port1 port selector   
        ;
NMCS2H      ends
