case ER_EMU_INSUFFICIENT_MEMORY : tmp = "Insufficient Memory!"; break;
		case ERR_ABI_ERROR : tmp = "Fatal Error!"; break;
		case ER_EMU_TARGET_CPU_HALT : tmp = "Cpu is Halted!"; break;
		case ER_EMU_PROGRAM_IS_RUN :
		case ER_GOFLY_ERR_MSG : tmp = "Cpu is running!"; break;