$variable ;[= value];
ACcess ;[;-B;|;-Hw;|;-W;];
ALias ;[;original_name ;new_name;];
Assemble ;[;adr;];
Breakpoint ;[;adr;];
BYte ;adr ;datum1; [;..datum32;];
CLear ;{;All;|;address;|;HW0;|;HW1;};
COMpare ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;} ;adr3 ;[;-B;|;-Hw;|;-W;];
Copy ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;} ;adr3 ;[;-B;|;-Hw;|;-W;];
CReate ;#symbol ;adr;
DElete ;#symbol;|;$variable;|;All;
Disassemble ;[;adr1 ;[;adr2;|;Length ;length;]];
Fill ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;}{;"string";|;data.. ;[;-B;|;-Hw;|;-W;];};
Go ;[[;Run;][;From ;adr1;]|[;From ;adr1;][;Till ;adr2;]|[;Monitor ;timer;]];
HAlt ;
Help ;[;command;];
Include ;filename;
INPort ;port ;[;length;]; [;-B;|;-Hw;|;-W;]; [;File; ;tofilename;];[;COUNT;count;[;ctrladdr1;ctrldata;[;-B;|;-Hw;|;-W;];[;PRE;|;POST;];[;ctrladdr1;ctrldata;[;-B;|;-Hw;|;-W;];[;PRE;|;POST;];...;];];];
Jump ;adr;
LOad ;filename ;[;Symbols;|;NOSymbols;][;Code;|;NOCode;][;Warn;|;NOWarn;][;S-R;|;BIN addr;|;DIS addr;|;DISA;|;DISC addr;|;DISAC;|;EXEC;]
LOG ;{;filename ;[;Command;] [;Append;]}|{;On;|;OFf;|;CLear;};
LONg ;adr ;data1 ;[;..data8;];
Memory ;adr1 ;[;adr2;|;Length ;length;][;-B;|;-Hw;|;-W;];
Outport ;port ;[;INC;];{; data...;|;filename;[;Offset;offset;];[;Length;length;];};[;-B;|;-Hw;|;-W;];[;Count;count;[;ctrladdr1;ctrldata;[;-B;|;-Hw;|;-W;];[;PRE;|;POST;];[;ctrladdr1;ctrldata;[;-B;|;-Hw;|;-W;];[;PRE;|;POST;];...;];];];
QUEry ;#symbol;|;hex_adr;
Register ;[{;reg_id;} [;data;]];
RESet ;[;adr;];
RESTart ;
SAvedisasm ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;} ;filename;
SEarch	    ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;}; {[;Insensitive;] ;"string";|;data..;}
SRecall ;filename;
SSave ;filename;
Step ; [[;Over;][;count;]|;FOrever;|;Till ;{;Ret;|;Call;}|;Till ;{;@reg;|;adr;} ;Is ;value;];
SYmbol ;[;Global;|;Module;|;#module;|;Lines;];
TEst ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;}[;Mem;|;DAta;|;ADdr;][;-B;|;-Hw;|;-W;];
Upload ;adr1 ;{;adr2;|;Length ;length;} ;filename;
WAtch ;"C-Expression";
Watchpoint ;[;ADdr; addr;][;AMask; mask;][;DAta; data;][;DMask; mask;][;-B;|;-Hw;|;-W;][;Fetch;|;Access;][;Read;|;Write;][;HW0;|;HW1];
WOrd ;adr ;data1 ;[;..data16;];

